AS128移机要求

一、名称：西门子SOMATOM Definition AS 128(序列号：64220)

二、数量：1台

三、移机要求：

\*1、投标人对清单内所有设备均提供整机移机服务，含拆卸、运输、吊装、安装、调试、人工等，不需要在额外支付其他费用。服务人员应通过设备制造商的专业培训，并提供西门子原厂培训证书的工程师。

2、积极配合医院做好医院医疗设备移机工作，做到拆卸、安装、调试都有记录，建立移机档案。

3、设备移机后保养：为了确保仪器设备的移机正常使用，应根据仪器设备的性能要求，对仪器设备进行一次除尘和清洁，并进行性能检测，及时检查和更换易损部件，检查设备的稳压状况和接地情况是否良好等。保养服务内容应包括：

（1）外观检查：外观检查首先检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。

（2）清洁保养：是对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网及有关管道，对仪器有关插头插座进行消洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油；

（3）功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关和按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。

（4）安全检查：

①电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。

②机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

4、确保设备移机后达到拆机前状态，以双方签署的《设备搬迁前检测证明》（移机前由西门子专业工程师进行检测）为准进行移机后的设备验收。

\*5、对设备进行移机过程中损坏的零配件免费更换。

\*6、拆机时间且等医院通知。

\*7、质保期：移机完成后质保30天（全保）。

8、验收要求：按招标文件的技术参数进行验收。设备移至甲方指定位置并正常使用之日起3日内双方以《设备搬迁前检测证明》为标准进行验收并签署验收报告。

9、投标人在工程施工过程中必须确保人员、设备的安全，若工程过程中造成事故或甲方设备损失，责任由投标人承担。

12、付款条件：完成移机后，质保期后机器没有问题付100%。

**上述带\*的参数条款必须满足，否则按废标处理。**