西区行政楼一楼会议室智慧会议系统项目
控制价调研公告
一、项目概况
    1.项目名称：西区行政楼一楼会议室智慧会议系统项目
项目位于扬州大学附属医院行政楼一层，会议室场地空间约为14.4m×6.4m，报名单位可自行勘查现场。智慧会议室，主要包含：无纸化会议系统、音响扩声系统、会议发言系统、视频会议摄像系统、信号管理与控制系统、智能家居系统等多个子系统构成。100寸液晶显示大屏（已采购,无需报价）。
二、项目服务要求
1.本项目为交钥匙工程，本次采购包括设备的选型设计、供货、安装、调试、检测、缺陷处理、人员培训等，直至系统稳定运行，达到合同要求，同时提供售后维保服务，投标所提供的设备必须符合国有有关技术规范和标准要求，此次中标人，需配合装修及家具施工，便于今后使用。
2.供货及工期：30天。
3.由于涉及现场改造升级，本项目需现场勘查。
4.基本参数部分仅作为参考，需根据现场勘查情况进行复核，防止存在偏差。投标参数优于招标要求2%均视为有效参数。技术要求及清单为不同会议系统的主要设备设施，注意分项报价需要和技术要求清单对应，总价包含但不限于提供的增值税、各种税费、各种规费、产品费用、材料费、安装费、检测费、维修费、运输费、装卸费、保险费、人工费、管理费、调试费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、进品商品关税等进口环节税、政策性文件规定的各项应有费用、质保期内的维保费等直至完成本项目发生的所有费用和利润。
[bookmark: _GoBack]5.报价单位根据询价人需求，结合报价清单，在报价表中可自行补充需增加的设备器材，以达到实现系统功能的需求。清单中已有的设备器材，请勿重复填报，如没有补充则无需填报。
经采用的报价及项目清单将作为正式招标文件的参考材料。
联系人：基建处   宫老师    0514-82099607
接收报价截止时间：2026年7月30日17：30，扬州大学附属医院西区行政楼二楼基建处




三、会议系统清单及要求：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价
	小计

	一、音响扩声系统

	1
	壁挂式音箱：
低频：1 x 6.5英寸低频单元；
高频：1 x 1.25英寸钕磁同轴高音；
技术：分散校准系统；
频率范围：59Hz~20kHz(-10dB)；
标称覆盖范围 (H x V)：125 度锥形 ； 
灵敏度：92dB-SPL,1w,1m（粉红噪声）；
最大峰值声压级：124dB-SPL, 1m（粉红噪声，峰值功率）；
长期功率值：125W；
额定阻抗  8Ω；
推荐品牌：BOSE、JBL、玛田。
	4
	只
	　
	　

	2
	双通道专业功放：
(8Ω) 两通道：不低于400W×2；(4Ω)两通道：不低于 650W×2；
总谐波失真 (1kHz)：<0.025%；互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.05%；信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：>106dB  。 
推荐品牌：贝塔斯瑞、BOSE、d&b。
	2
	台
	　
	　

	3
	音频媒体矩阵：8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关；
8路平衡式线路输出。
自适应反馈消除AFC，高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，抑制系统啸叫；自动增益控制AGC，确保音响系统的输出音量平稳，不受演讲者距话筒忽远忽近而影响观众区的音量；智能闪避器DUCKER，可通过话筒轻松压制背景音乐信号，更突显人声；
存储：预设50组；
输入通道功能：前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、10段参量均衡具有PEQ、High-Shelf、Low- Shelf、LP、HP等类型可选；
输出通道功能：10/15/31段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；
自适应回声消除（AEC）：回声消除尾长：128ms/256ms/512ms可选
内置ANC噪声消除量：18dB，MAX；
自适应反馈消除（AFC）：抑制点数：12点/16点可选，具有手动，动态，固定三种处理方式，多种模式可选；
采样频率：48kHz；
输入到输出动态范围：>106dB，A计权（20Hz-20kHz@0dB增益）；
幻像供电：DC 48±6V,10mA；
输入共模抑制：≥60dBu@+20dBu,60Hz；
通道隔离度：≤-105dB@+20dBu，1KHz；
频率响应：20Hz～20kHz (±0.5dB)；
本底噪(A-计权):-90dBu；
总谐波失真(THD+N)：≤0.005%@1kHz，+4dBu；
最大输入增益：40dB；
输入阻抗：2KΩ balance；
输出阻抗：200Ω balance；
最大输出电平：20dBu。
推荐品牌：BROADPRO、贝塔斯瑞、BOSE。
	1
	台
	　
	　

	4
	16路四编组模拟调音台：
推荐品牌：雅马哈、声艺、A&H。
	1
	台
	　
	　

	5
	降噪反馈抑制器：
1.≥4路模拟信号同时输入，≥2路模拟输出，兼顾多声源采集；
2.采用AI智能自动降噪处理技术，环境深度降噪抑制不小于25dB，自适应反馈抑制相对增益≥18dB；AI自适应降噪算法：内置深度学习模型，可自动识别人声、乐器声等有效音频与环境噪音（稳态/瞬态噪音）具备AI智能反馈抑制及降噪功能设置，满足不同会议场景应用需要；
3.低延迟高保真：24bit、48kHz采样率下处理延迟≤15ms；
4.支持 RS232、RS485控制功能；
推荐品牌：EZONE亿智、贝塔斯瑞、BOSE。
	1
	台
	　
	　

	二、会议发言系统

	1
	方管会议话筒（有线）：
推荐品牌：舒尔、797、BOSE、森海塞尔、方图。
	18
	套
	　
	　

	2
	智能会议话筒控制器：
快速、无噪音选择话筒，自动根据背景噪音的变化进行调整，激活其他话筒时自动进行增益调整-NOMA(衰减话筒的数量)，锁定最后一个话筒功能可以维持环境噪音，可调节每个通道的低频衰减和高频滤波，主动平衡话筒电平XLR输入和主动平衡话筒/线路电平XLR输出，带手动电平控制的辅助电平输入，带有电平控制的前面板耳机输出，带有可选阈值和LED指示灯的峰值响应输出限幅器，可连接多达400个话筒。频率响应自:50Hz，频率响应至:20KHz，阻抗输入:10kQ，阻抗输出:线路:600;头戴式耳机:3000;直接输出:1000Q;发送/返回:1000Q，
最大输入电平:话筒:-15dBV，线路:+22dBV，辅助:+22dBV，发送/返回:+18 dBV，最大输出电平:线路:+18dBV，·头戴式耳机:+12dBV，直接输出:+18dBV，发送/返回:+18dBV，总谐波失真:<0.1%,+18 dBV输出电平,50Hz-20kHz。
推荐品牌：舒尔、铁三角、BOSE、森海塞尔。
	3
	台
	　
	　

	3
	会议系统地插：
推荐品牌：公牛、松下、施耐德
	2 
	只
	　
	　

	4
	单发双接受手持式无线麦克风：
推荐品牌：舒尔、BOSE、爱科技、森海塞尔。
	2 
	套
	　
	　

	三、无纸化会议系统

	1
	平板电脑：13.2寸，12G+256
屏幕描述 多点触控,高清电容式触摸屏；WiFi功能 内置WIFI；蓝牙功能 支持蓝牙,4.2 ；摄像头 后置800万；视频录制 1080P,30fps；录音 双麦克风，可用于通话、视频拍摄和音频录制
推荐品牌：华为、小米、苹果。
	20
	台
	　
	　

	2
	笔记本电脑：14寸高清屏、Core7-240H、16G内存、1T固态硬盘、usb接口、HDMI接口
推荐品牌：DELL、HP、thinkpad
	1
	台
	　
	　

	3
	无纸化会议系统终端用户程序软件：
终端软件功能描述：
负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用。
1.支持欢迎界面展示信息，前屏会议信息显示界面上方显示会议主题、参会人员、会议室信息、开始时间；
2.可配置显示所有信息，包括背景图片、单位名称、logo更换； 
3.支持签到功能，需后台配置本次会议是否开启签到；
4.签到界面显示：会议主题信息、参会人员信息、签到按钮；
5.手写签到栏（后台配置是否开启手动签到，签到后以图片的方式保存），页面实时显示当前签到状态（参会总人员数、已签到、未签到）；
6.主席位进入主功能菜单签到信息页面可控制辅助签到；
7.支持会中新建投票，由主席位统一管理开启；
8.支持多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /html /htm等，支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件；
9.可移动悬浮菜单（简单方便/快捷高效）；
10.支持多模式同屏广播功能，包含强制同屏，自由同屏，异步浏览，跟踪主讲，辅助同屏等多个功能项，同屏广播视频流畅清晰；
11.支持任意状态下进行手绘批注，交互批注等；
12.支持进行个人电子白板，交互电子白板等，可选择保存/删除；
13.支持会议纪要文件即时保存即时查看，包含手绘批注、电子白板内容保存后的图片；
14.支持U盘读取，对临时文件做出处理，读取U盘文件，上传成功的文件可在共享文件中展示；
15.支持发送信息功能，终端互发信息交流，可选择参会人员发送信息，支持全选操作（即为发送所有人）；
16.支持呼叫服务功能.支持系统预设的8种服务直接选择将文本输入到下面输入框（可多选），并支持手动输入，点击“确认呼叫”发送到后台，提示“呼叫成功”；
17.支持信号控制功能，控制其它任意终端发起同屏功能，强制关闭其它终端同屏；
18.支持投票表决功能，单选多选实名匿名多种投票模式，表决结果实时投影到大屏幕；
19.支持主席位对会议投票进行开启、停用、重置、查看显示结果等功能；在线新建投票，可临时发起快速表决；
20.支持公告发布，系统通知等功能；
21.软件系统支持银河麒麟、统信UOS、Windows、HarmonyOS鸿蒙、Android等跨平台互联互通;
22.无纸化会议系统须为自主知识产权产品。
推荐品牌：TCONG天聪、LGFX龙观飞鑫、银鑫、DIGIBIRD小鸟
	21
	套
	　
	　

	4
	无纸化会议系统专用服务器：
1.工业级设计坚固耐用，4U温控机箱，带9寸触摸屏，标准机柜接口；
2.CPU处理器：四核八线程，主频≧3.2GHz；  
3.RAM内存：≧16G；
4.存储：不小于SSD 256G＋HDD 1T
5.网卡：自适应千兆芯片；
6.操作系统：预装服务器操作系统；                                                                   
7.支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持参会人会前预览会议资料，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新。支持历史会议资料检索归档；
推荐品牌：TCONG天聪、LGFX龙观飞鑫、银鑫、DIGIBIRD小鸟
	1
	台
	　
	　

	5
	无纸化会议系统后台管理程序软件：
负责议程管理、资料管理、用户管理、权限管理、会议控制、会议统计功能，以及会议进行时数据等信息的交流转发；会务人员添加，高效的会务人员座位安排。
1.支持多会议预设，同时创建多场会议根据会场需要一键开启/切换已预设的会议；
2.支持多个会议室同时开启不同会议，同时可根据会议需要合并/拆分会议；
3.创建会议可根据当前会议需要添加/删减功能模块，会议终端只显示后台所选择的功能模块；
4.支持对后台界面，终端界面添加LOGO展示，直接上传图片即可；
5.支持参会人员管理，针对参会人员资料进行单个添加或者批量导入人员信息；
6.支持客户端连接到服务器后，后台自动增加客户端设备，查看在线离线状态；
7.支持直接拉动人员互换位置，锁定保存后人员信息资料立即互换；
8.支持对显示人名桌牌显示内容进行编辑，可编辑字体大小、颜色，背景颜色，自定义上传背景图片；
9.支持设置会议签到并自动统计投票结果；
10.支持文件智能分发，创建议题后按照不同议题上传所需文件，支持议题设置权限查阅，终端根据标签分类进行查看；
11.支持多模式投票创建发起，包含单选、多选、实名、匿名、自定义多种投票模式；
12.支持发送系统通知功能，推送编辑的内容至每个终端自动显示
13.支持接收终端发起的服务请求；
14.支持后台提供可更改串口代码接口，波特率等；
15.支持签到、文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板等权限设置；
16.支持客户端访问模式、支持管理员登陆、支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新。支持历史会议资料检索归档；
17.支持会议文件一键保存，自动生成人员名称文件夹保存对应人员资料；
18.软件系统支持银河麒麟、统信UOS、Windows、HarmonyOS鸿蒙、Android等跨平台互联互通;
19.支持与办公OA系统开发对接，支持多会议管理功能，支持UI界面定制化等。
推荐品牌：TCONG天聪、LGFX龙观飞鑫、银鑫、DIGIBIRD小鸟
	1
	套
	　
	　

	6
	无纸化会议信号处理器:
1.工业级设计坚固耐用，2U机箱，标准机柜接口；
2.CPU处理器: 四核八线程，主频≧3.2GHz ；
3.内存：≧8G ；
4.硬盘：≧128G固态；
5.视频输出接口：至少一路HDMI，音频输出接口：至少一路3.5音频；
6.至少包括以下外部接口：RJ45/USB/HDMI/VGA；
推荐品牌：TCONG天聪、LGFX龙观飞鑫、银鑫、DIGIBIRD小鸟
	1
	台
	　
	　

	7
	无纸化会议信号处理器软件：
负责将接入的所有视音频信号基于网络的架构模式进行数字化交互处理，快速的让无纸化会议系统内的视频信号传输至显示设备；可实现大屏幕实时同步显示，也可接入远程视频会议、笔记本电脑视频、机顶盒视频等外部视频信号在无纸化会议终端显示，实现任意外部信号网络化互联互通。
1.支持 HDMI、VGA 信号输出，任何终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备 ；
2.支持 HDMI、VGA 信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示 ；
3.支持在终端界面上随意切换视频源输入与输出；
4.支持根据权限选择全部终端显示内容一致，也可根据需要选择部分终端不同步画面 ；
5.网络信号源与视频信号相互转换；
6.支持一键显示会议标语；
7.支持一键显示/实时统计投票结果；
8.支持一键显示/实时签到信息等；
9.软件系统支持银河麒麟、统信UOS、Windows、HarmonyOS鸿蒙、Android等跨平台互联互通。
推荐品牌：TCONG天聪、LGFX龙观飞鑫、银鑫、DIGIBIRD小鸟
	1
	套
	　
	　

	8
	千兆无线路由器：
无线速率：2.4GHz 频段最大无线速率可达 1148Mbps，5GHz 频段最大无线速率可达 4804Mbps，整机最大连接速率达到 5952Mbps；支持协议：2.4GHz 无线协议为 Wi-Fi4（IEEE 802.11b/g/n）、Wi-Fi6（IEEE 802.11ax）；5GHz 无线协议为 Wi-Fi4（IEEE 802.11a/n）、Wi-Fi5（IEEE 802.11ac Wave2）、Wi-Fi6（IEEE 802.11ax）；空间流数：2.4GHz，4 条流，4×4 MIMO；5GHz，4 条流，4×4 MIMO；频宽调整：2.4GHz 支持 Auto/20/40MHz；5GHz 支持 Auto/20/40/80/160MHz；发射功率：2.4GHz 和 5GHz 发射功率（单条流）均≤400mW（26dBm），发射功率根据不同国家配置有所变化；带机量：整机推荐带机 200 台终端，其中无线最大带机量为 120 台；推荐接入带宽：2500M，最多支持同时接入 4 条宽带，推荐接入 2 条千兆带宽。
推荐品牌：华为、锐捷、TP-LINK。
	1
	台
	　
	　

	9
	无线AP：
推荐品牌：锐捷、华为、TP-LINK
	1
	台
	　
	　

	四、视频会议摄像系统

	1
	视频会议高清摄像机：
推荐品牌：海康威视、大华、小米、姬博
	1
	台
	　
	　

	五、信号管理与控制系统

	1
	集中控制主机：
主CPU≥696MHz，Linux内核， RAM≥512M DDR3；
不少于8路数字I/O输入
带有RST系统复位按钮
≥8路隔离低压继电器(常开触点)，最大负载30VDC/AC 1A
至少2路RJ45 10M/100M以太网接口
整机配置≥15个RS-232串行通讯口
配备USB接口和CAN-BUS总线接口
推荐品牌：EZONE亿智、贝塔斯瑞、快捷、BROADPRO。
	1
	台
	　
	　

	2
	电源控制器：
具有防雷、抗电涌、选配外置开关、滤波功能；
6平方三芯电缆线；
2吋彩色液晶屏电压/日期/时间/星期动态显示；
前面板2路常通电源、后面板8路受控电源输出，每路最大13A大电流继电器输出，标准万能接口插座；总输出电流30A；
每路延时和开启时间可以自由设置（0--999秒）；
支持多台设备级联和外部中控控制；
每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制；
可保存/调用8组设备开关场景数据；
欠压、超压检测和报警。
推荐品牌：EZONE亿智、BROADPRO、贝塔斯瑞、快捷。
	1
	台
	　
	　

	3
	编程软件：
图形化控制界面，与系统配套，可根据用户需要定制。
推荐品牌：天聪、银鑫、小鸟。
	1
	套
	　
	　

	4
	8进8出高清混合矩阵：
通道数 输入：8路，输出：8路；兼容 HDMI 1.4；符合 HDCP 标准.输入解密，输出不加密；具有从显示设备端读取并保存 EDID 的功能；支持分辨率，包括：1920 x 1080p/ 60Hz，1080i，720p 等标准视频格式；矩阵切换方式：前面板按钮、RS232。
推荐品牌：EZONE亿智、BROADPRO、贝塔斯瑞、快捷。
	1
	台
	　
	　

	5
	平板触摸终端：
16G+256；传感器 重力传感器,环境光传感器,指纹识别,陀螺仪,气压计；屏幕尺寸 10.2英寸；分辨率 2160×1620像素；屏幕描述 多点触控,电容式触摸屏；WiFi功能 内置WIFI；蓝牙功能 支持蓝牙,4.2 ；摄像头 后置800万；视频录制 1080P,30fps；录音 双麦克风，可用于通话、视频拍摄和音频录制；推荐推荐品牌：苹果、华为、小米。
	1
	台
	　
	　

	6
	桌面信息盒（内含6个电源模块）：
面板材质：铝合金，拉丝黑色/拉丝银色；安装方式：桌面开孔，螺丝固定；可选配模块：多功能电源、国标电源、欧标电源、RJ45、RJ11、3.5mm音频、RCA双音频、RCA视频、VGA、HDMI、卡龙公/母座、6.35音频、USB数据、数字会议接口、光纤接口、常开按键等。
电源模块推荐品牌：松下、公牛、施耐德
	2
	套
	　
	　

	7
	桌面信息盒（内含2个电源模块、2只HDMI输入接口、1只内网接口、1只外网接口）用于演讲席位和演讲台：
面板材质：铝合金，拉丝黑色/拉丝银色；安装方式：桌面开孔，螺丝固定；可选配模块：多功能电源、国标电源、欧标电源、RJ45、RJ11、3.5mm音频、RCA双音频、RCA视频、VGA、HDMI、卡龙公/母座、6.35音频、USB数据、数字会议接口、光纤接口、常开按键等。
电源模块推荐品牌：松下、公牛、施耐德
	2
	套
	　
	　

	六、智能家居系统

	1
	电动窗帘（双轨，含窗帘开关）
推荐品牌：小米、杜亚、EZONE亿智、贝塔斯瑞、快捷、BROADPRO。
	4
	套
	　
	　

	2
	灯光控制器：可群控会议室各开关回路。
推荐品牌：小米、杜亚、EZONE亿智、贝塔斯瑞、快捷、BROADPRO。
	1
	台
	　
	　

	3
	空调控制器：可与空调联动控制。
推荐品牌：小米、杜亚、EZONE亿智、贝塔斯瑞、快捷、BROADPRO。
	1
	台
	　
	　

	4
	语音音响：
智能语音，支持天猫精灵、米家、百度等语音识别控制。
推荐品牌：小米、杜亚、EZONE亿智、贝塔斯瑞、快捷、BROADPRO。
	1
	只
	　
	　

	5
	声控触摸面板：
推荐品牌：小米、杜亚、华为、推荐品牌：小米、杜亚、EZONE亿智、贝塔斯瑞、快捷、BROADPRO。
	2
	只
	　
	　

	6
	家居智能控制系统：
推荐品牌：小米、杜亚、华为
	1
	套
	　
	　

	七、环境控制系统

	1
	智能环境控制主机：
1, 嵌入式安装，内置信号管理器、通用管理器，具备线缆整理和收纳空间；
2, 信号管理器具备2档高度调节，可满足拔插式和抽拉式线缆连接的不同需求；
3, 翻盖式设计，所有线缆接入后仍可合上翻盖，可以更好保证桌面、台面的整洁，缓降静音式翻盖在下降期间不会产生明显噪音；
4, 带毛刷出线孔，合上翻盖时确保连接线缆可以正常出线，保持桌面整洁的同时有效避免异物掉入；
5, 磁吸式面盖，采用CNC钻石工艺切割，可轻松更换，方便印制面盖装饰面，统一装饰风格；
6, 提供6+2个物理按键，6个带反馈指示灯，内部标签可更换，按键按下、释放、单击、双击可自定义功能；2个固定用于同步/异步切换音视频、 USB信号；
7, 内置 1 路4K无线投屏，可支持微软、苹果、安卓、鸿蒙等设备免驱动无线上屏；
8, 提供 2 路HDMI2.0 接入能力，支持最高4K60 444 信号，内嵌音频可解嵌为模拟立体声输出；
9, 提供 1 路多功能TypeC 接口，支持最高4K60 444 信号投屏、USB3.0信号以及100W PD供电一线制同步传输； 
10, 提供 2 路HDMI2.0 输出，最高支持4K60 444 信号，可同步也可异步在无线投屏、HDMI以及TypeC音视频信号源间手动或自动切换输出，输出口支持将4K信号转2K输出；
11, 支持EDID管理，提供提供常规预设EDID、用户自定义和复制输出口EDID；
12, HDMI接口支持标准CEC控制，支持自定义CEC指令嵌入；
13, 提供 2 路 USB3.0主机接口，可与2路 HDMI输入同步或异步切换；
14, 提供 2 路USB-HID接口，可连接USB键盘鼠标，可任意切换到2台的连接的USB主机或TypeC 设备，作为USB辅助键盘和鼠标。可以通过键盘热键直接切换音视频信号和USB3.0主机；
15, 提供 3 路向下兼容的USB3.0 设备接口，可连接USB摄像头、U盘、移动硬盘、触摸屏、桌面会议麦等 USB设备。可任意切换到2台的连接的USB主机或TypeC 设备，并将连接的 USB设备作为USB主机的辅助输入设备使用。
16, 提供 3 路千兆以太网口，用于快速以太网交换，其中 1 路带 PoE供电输出；
17, 提供 4 路双向 RS232接口、1个IR输入、1个IR接收窗口、1个IR输出、2组单刀双置继电器、1组GPIO、1路以太网、1个DC24V输出、1个DC12V输出、1个20W PD快充输出、1个5V2A USB供电输出和一个通用市电插座；，RS232口支持到网络的双向透传；
18, 内置TCP服务端、UDP服务端、TCP服务端、TCP客户端，可通过网络对其它设备进行通讯控制；
19, 内置事件配置器，无需复杂代码，无需界面，简单配置即可实现按钮动作、红外遥控侦测、红外设备控制、GPIO触发侦测、继电器控制以及对 RS232/TCP/UDP 指令发送和指令接收分析。可根据触发事件规则执行既定的状态反馈和控制动作，包括自定义RS232/TCP/UDP 等控制指令输出等一系列自动化控制动作；支持普通触发、复核式触发和重置式触发时间，支持为任意控制动作加入延迟等待；
20,  HDMI及USB接口采用可锁定式设计，可避免线缆意外松脱；
21,提供独立100W PD快充供电输入口；
22,提供可启用和禁用的离线语音控制，超过130条语音指令和播报，简化系统操作的同时语音数据在本地处理不外传，确保信息安全；
23, 提供可启用和禁用的无线控制，无需额外布线即可快速集成照明、窗帘、幕布等环境控制；
24, 支持IR控制代码学习、保存和网络指令注入，可使用任意红外遥控器作为系统控制终端；
25, 支持IP白名单，可仅允许指定IP接入，提升系统安全性；
26, 支持WEB控制，系统配置与使用操作权限分离，可为使用者配置自定义路径的WEB免登录入口；
27, 支持整机配置导出和导入，方便集群化场所快速应用开局。
28, 提供完整的 API对接，可轻松完成集群化会议室的统一管理和运维。
推荐品牌：VANCSYS、AMX、快捷、Creastron。
	1
	台
	　
	　

	2
	编程软件：
图形化控制界面，与系统配套，可根据用户需要定制。
推荐品牌：VANCSYS、AMX、快捷、Creastron。
	1
	台
	　
	　

	3
	壁挂式触摸终端：
屏幕尺寸：8.0吋；
比例：16：9；
分辨率：1280*800；
安卓版本：Android 11.0以上；
CPU：RK3568 四核Cortex-A55；
内存：2GB DDR3；
存储：16G工业级固态存储（可定制32G/64G）；
显卡：集成Mali-400 MP2图形处理器；
图像输出：采用高清EDP信号驱动；
有线网卡：10/100M自适应网卡；
无线网络：802.11a/b/g/n/ac/ax（WiFi 6）；
触摸屏：投射式电容触摸，不于少5点触摸；
响应时间：小于5ms；
驱动方式：免驱，即插即用型；
机身：超轻机身设计,整机厚度不大于22mm；
接口：以太网口*1（支持POE供电），DC IN等；
安装方式：壁挂式安装；
推荐品牌：VANCSYS、AMX、快捷、Creastron。
	1
	套
	　
	　

	4
	智能开关：
1, 标准86面板，物理大按键，带状态指示灯；
2, 支持4个回路控制，单回路最大1000W负载；
3, 零火双线制设计；
4, 支持无线接入通用管理器进行集中控制；
推荐品牌：VANCSYS、AMX、快捷、Creastron。
	1
	台
	　
	　

	5
	电动窗帘导轨：
1, 可自定义长度，按需定制
2, 可安装挂钩款的窗帘或布帘
3, 静音设计，开合窗帘极低噪音
	1
	台
	　
	　

	6
	智能窗帘电机：
1, 手动、自动两用电机，通电或断电均可拉开或闭合
2, 支持行程记忆，可控制开合程度
3, 静音设计，极低噪音电机
4, 支持接入智能无线控制
	
	
	
	

	7
	中央空调控制网关：
1, 支持大金、日立、东芝、三菱电机、海信、海尔、松下、约克、三菱重工、美的、LG、奥克斯、博世、格力、天加、三星、志高、特灵、开利、麦克维尔等品牌的多联机空调系统；
2, 单台网关允许接入 1 种空调品牌，2 个室外机系统，32 台室内机；
3, 提供RS485、KNX、以太网口接口和通讯协议；
4, 内置 WEB 服务器，可通过 WEB进行配置；
5, 导轨式安装方式，可以很容易安装到控制柜；
6, DV12V ~ 30V 本地供电，功率≤2W;
推荐品牌：VANCSYS、AMX、快捷、Creastron。
	
	
	
	

	8
	单目客流相机采用深度学习算法，支持人数统计、异常行为分析(仅离岗检测)、通用行为分析、客流热度图、智能动检功能;人数统计新增拥挤检测、经过客流以及ReID方案的客流去重功能;针对客流业务场景优化，支持折线绊线、智能轨迹、客流智能0SD叠加方式可选，支持指定时间间隔向平台推
送客流数据，最小支持5min颗粒度报表。支持人流密度检测算法，可实现拥挤区域的检测及报警。
1、可结合人体特征，可对重复客流进行去重，并区分经过客流及出入客流；
2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；
3、支持三种智能资源切换:通用行为分析、人数统计、异常行为分析/年报表，导出使用；
4、支持人数统计:支持排队管理;支持区域内人数统计;进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；
5、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，离岗检测；
6、支持三码流功能，两路高清视频显示；
7、采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
8、最大可输出400万(2688 X 1520)@25fps支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
9、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米；
10、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
11、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
12、支持DC12V供电方式，最大支持512G MicroSD卡，内置麦克和扬声器；
13、支持IP67，IK10防护等级；
14、支持SMD 3.0。
推荐品牌：海康威视、大华、宇视
	
	
	
	

	八、其他配套器材

	1
	设备机柜：
标准机柜，可容纳以上设备，高度1.2米左右，根据现场实际需求调整。
推荐品牌：图腾、大唐。
	1
	台
	　
	　

	2
	配套线材与管材：
根据现场所需要的线材、管材以及施工费用
	1
	项
	　
	　

	九、补充设备器材：报价单位根据询价人需求，结合以上清单，在下表中可自行补充需增加的设备器材，如没有补充则无需填报。

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


1、音响扩声系统：拟于会议室四个角落设置高品质壁挂式音响，并配备功放、调音台、音频媒体矩阵、反馈抑制器等设备，确保音响与功放等设备之间阻抗、功率相匹配，需避免输出功率不足或过载等问题，保证音频处理具备可靠的AEC（回声消除）、ANS（噪声抑制）、AGC（自动增益）、抗干扰能力。
2、会议发言系统：会议发言所采用麦克风为方管麦克风（有线），流动发言设备采用1拖2麦克风。桌面固定麦克风话筒指向特性采用心型或超心型，话筒需具备足够的拾音距离（＞80cm），使参会人员于座位自然状态多角度可轻松发言，杜绝失声现象。麦克风需具备防啸叫和抗干扰能力，满足多人参会场景的使用需求。麦克风需具备指示灯设计，可观察麦克风使用状态。
3、无纸化会议系统：无纸化会议系统由服务器端、管理端、客户端组成，服务器端负责会议室管理、用户管理、权限管理、会议进程控制以及会议进行时数据等信息转发。管理端有会议管理人员操作，用于控制会议的各项功能，例如：上传会议资料、拟写会议议程、录制会议等。客户端采用平板电脑、笔记本电脑与会议系统服务器连接，通过加密网络接入无纸化会议系统，供参会者使用，参会者使用平板电脑或笔记本电脑可在快速浏览会议议程、查看会议资料、同屏互动、与100寸液晶电视大屏切换以及对会议进行圈点批注等操作。
4、视频会议摄像系统：视频会议摄像机采用高品质超高解析度的 4K 超高清广角镜头，可实现 4K (3840×2160) 超高分辨率的优质图像，并且向下兼容1080P、720P 等多种分辨率。
5、信号管理与控制系统：集中控制主机需集USB3.0双向音视频、数字音频处理器、视频矩阵、录播编解码、视频会议终端、多方互动、可编程中控等功能于一体，需采用纯嵌入式架构，通过主机上的通信口可控制A/V矩阵和RGB矩阵，实现所有音视频、VGA信号的自由切换，通过电源控制器可实现所有电源自动控制，并通过部署智能控制中枢，实现会议室灯光、窗帘、空调智能控制。
四、服务要求及其他
1、本项目报价包含从生产到交付采购人并能正常运转所包含的一切费用。包括但不限于本次招标范围内所需全部设备、制造和装配设备所使用的材料、部件、专用工具的价格、增值税、销售税及其它税费、各种规费、包装费、运输费（运抵采购人施工安装现场）、装卸费、保险费、安装费、调试费、培训费、维保费，取得验收使用合格证交付采购人安全正常使用的所有费用和利润。
2、质保期 3年，质保期内，所有设备维修服务均为上门服务，甲方不再支付费用。
3、验收完毕后出验收结果报告，验收费用由乙方承担。
4、投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：
（1）投标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以采购人能接受的方式加以解决。
（2）明确售后服务能力（包括交货期、保修期时限、培训、售后服务、维护响应时间、是否提供备用机、软件升级等）。
（3）在设备的设计使用寿命期内，投标人应能保证使用方更换到制造商(生产者)正宗的零部件，确保设备的正常使用。
（4）投标人应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点（离扬州最近）、及制造商(生产者)维修站地点（离扬州最近）。
（5）列出易损件及主要配件保障情况及价格，设备日常使用耗材的优惠价（率），按百分比计算。
（6）人员培训计划：投标人在培训计划中应提供详细的授课地点、时间，授课师资配备、学员数量和经费预算等。
（7）提供用户操作手册和维修手册。
（8）其他服务。
5、乙方需对施工图纸进行设计深化，报监理审核。
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