扬大附院西区管道塌陷维修清单

	序号
	部位
	描述
	单位
	数量
	单价
	合计

	


1
	


东门南侧主干道过路1
	1、地面破拆5*0.6*0.6m
2、粗砂垫层找平后敷设DN200HDPE实壁管
3、粗砂回填至管顶分层夯实
4、碎石垫层+C30混凝土20cm(预留5-8cm 铺装层)
5、铺装面层复原
6、余方弃置
	


m
	


5
	
	

	


2
	


东门南侧主干道过路2
	1、地面破拆5*0.6*0.6m
2、粗砂垫层找平后敷设DN200HDPE实壁管
3、粗砂回填至管顶分层夯实
4、碎石垫层+C30混凝土20cm(预留5-8cm 铺装层)
5、铺装面层复原
6、余方弃置
	


m
	


5
	
	

	


3
	


门诊门厅北侧主干道
	1、地面破拆10.2*0.8*0.8m
2、粗砂垫层找平后敷设DN300HDPE实壁管 (热熔焊接)
3、粗砂回填至管顶分层夯实
4、碎石垫层+C30混凝土20cm(预留5-8cm 铺装层)
5、铺装面层复原
6、余方弃置
	


m
	


10.2
	
	

	


4
	


住院楼南门外主干道
	1、地面切缝后破拆7.7*0.6*0.7m
2、布设粗砂垫层找平DN200HDPE实壁管
5.0m(热熔焊接)
3、粗砂回填至管顶分层夯实
4、碎石垫层+C30混凝土20cm(预留4cm沥 青面层)
5、冷补沥青面层
6、余方弃置
	


m
	


7.7
	
	

	


5
	


综合楼北三叉路口
	1、地面破拆3.5*0.4*0.6m
2、布设粗砂垫层找平DN200HDPE实壁管 5.0m
3、粗砂回填至管顶分层夯实
4、碎石垫层+C30混凝土20cm(预留4cm沥 青面层)
5、冷补沥青面层
6、余方弃置
	


m
	


3.5
	
	

	


6
	


低氧罐东侧
	1、地面破拆3.5*0.4*0.6m
2、布设粗砂垫层找平DN200HDPE实壁管 5.0m
3、粗砂回填至管顶分层夯实
4、碎石垫层+C30混凝土20cm(预留4cm沥 青面层)
5、冷补沥青面层
6、余方弃置
	


m
	


3.5
	
	



