技术参数及功能要求
咖啡制作过程全程可视化、使用先进的机器臂、人工智能技术、先进的算法技术，杯杯新鲜现磨制作，顾客能自选和定制个性化口味（包括浓度、甜度、温度、饮品工艺、浇头、风味、杯型可选），品种包括现磨咖啡/巧克力饮品/奶茶抹茶茶饮/ 风味乳饮/冰镇饮料等，满足不同消费群全天不同时段饮品消费需求，使用鲜奶和精品咖啡豆，一次加料能满足制作300杯饮品，是全透明、全封闭、全智能、全信息化、24小时不打烊、无人值守的机器人现磨咖啡机。
1、电压和功率：电压220伏，额定功率3500W，待机功率700W，功率峰值5000W
2、机器工作模式：24小时365天连续运行，支持夜间休眠，支持智能静默、智能节电模式
3、咖啡口味：>50种口味，>1000种配方，一种咖啡豆可以智能制作世界各国的特色风味
4、奶咖风味：现磨咖啡拥有：专业现磨口感、仿手工高级融合口感，两种工艺制作口味
5、咖啡豆仓和容量：双豆仓，每豆仓≥1.2kg，加高型豆仓≥2.5kg，豆仓可定制可扩展
6、糖浆种类：6种（种类可扩展）
7、主粉料类型：两种（种类可扩展）
8、咖啡浓度：可调（多种浓度可选）
9、制冰能力：去冰/少冰/标准冰/多冰，支持24小时70kg制冰能力，300杯以上的容量
10、可调糖度：无糖/少糖/标准糖/1.5倍糖/二倍糖（种类还可扩展）
11、杯子类型：12oz纸杯（可选支持16oz纸杯），16oz塑杯（支持纸杯、塑杯可个性化定制）
12、杯盖仓库容积：2桶（种类还可扩展），特别是可选配纸盖
13、水质检测：支持钙镁离子、矿物质水检测，保障咖啡品质
14、水桶容量：一次可加6桶18-24L矿泉水。既支持1-3桶轮流抽，也支持4-6桶轮流抽（也能接自来水净水器）
15、奶仓容量：奶仓容量4个格子，一个格子可容纳10-15L,最高可容纳60L
16、饮品风味：除了现磨咖啡、摩卡、鸳鸯茶咖，还能制作巧克力饮品、抹茶奶茶饮品、风味乳饮、风味冰水，合计不少于5大品类
17、菜单语言：中/英/日（可扩展德语、俄语、阿拉伯等多国语言）
18、双点单，双出杯：左右双点单屏，左右双出杯口
19、满足禁塑令：可支持纸杯、纸盖或可回收杯，支持满足禁塑令
20、存杯位：可支持10杯以上的预约下单存杯位
21、点单功能：支持微信、支付宝、POS机、数字人民币、外挂（饭卡、会员系统等），线上支付和线下支付都可以消费
22、运营历史：至少有4年以上的实际投放运营测试
23、远程诊断：支持精确远程实时智能管理，远程实时监控物料消耗、销售状态、设备运行、故障发生、客户投诉，精确预测设备何时断货、何时可能故障、精准到何处故障等，减少维修在途时间和成本
24、拟人交互：具有虚拟服务员语音功能，从头到尾，用模仿人类服务员对路过的往来客户：1打招呼问候迎宾、2介绍新品、3介绍活动、4介绍制作过程、5提醒注意事项等。并且可调节男女声音、音量、音乐和做到音\文\图\像四合一实时播报，是“会说话”的咖啡机器人
25、分仓隔离：支持水、奶、浆、粉粒每一款原物料都分仓隔离，支持每一种包材都分仓隔离，支持生熟分仓隔离，支持废水废渣分仓隔离，支持饮品制作与出品分仓隔离，支持开门后内外空气隔离，确保无交叉感染，确保最严格食品安全
26、磨豆器与冲泡器：能新鲜现磨出与著名连锁咖啡馆相媲美的专业级别的好味道和多品种：咖啡豆磨豆器至少从9克到24克，有不少于30档可智能选择（偏差±1克）。磨豆器出豆粉的粗细，至少有25档以上粗细刻度选择可智能调节。冲泡器萃取浓缩液重至少从20克-70克可自由选择。冲泡器水流可控误差在±3秒内，打奶泡器流奶可控误差必须在±3克内，具有这样先进强大功能的机器人咖啡亭
27、杀菌灭毒驱虫技术规定：杀菌灭毒驱虫技术规定：设备要有不少于10种以上的食品安全技术组合应用，食品安全等级高（比如紫外线杀菌、臭氧灭菌、冷藏技术、高温技术、蒸汽技术、涂层技术、化学技术等）
28、加料补货容量：加满各项原物料情况下可以制作300杯饮品
29、咖啡机器人尺寸：机器长1.8米，宽1.3米，裸机高度2.1米，加高机翼后2.6米
30、机器类型：室内机全封闭型、户外机全封闭型、吧台敞开型
31、机器可放杯桶量：全部加满情况下，可容纳450个杯子
32、杯盖容量：两桶，容纳200个杯盖
