扬州大学附属医院安防维保项目询价文件
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采     购   人：扬州大学附属医院
[bookmark: EB59c3faf64f2a4bd092a206fb1d0c3c03]发  放  日 期：2026年8月




一、投标邀请书
                    ：
扬州大学附属医院安防维保项目进行公开询价。现诚邀贵方对该项目进行投标，并将有关项目概况及事宜告知如下：
1.项目名称：扬州大学附属医院安防维保项目
2.项目地点：扬州大学附属医院东、西院区
3.最高限价：4.5万元，投标报价高于最高限价作废标处理。
4.投标人企业资质条件：
4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
4.2供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.3投标人需有类似维保项目，需提供维保合同复印件。
5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
5.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一协议项下的政府采购活动。
5.2投标人采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）
6.被邀请的单位可以拒绝对本单位的投标邀请书做出报价，但一经做出报价，即被视为认可以上要求，且不可撤回。否则本单位在此后的三年内，将拒绝该公司参加本单位的所有采购活动。
7.投标报价采用固定总价方式，所报价格是指为完成本次项目的全部价格，包括设备费、人员工资、验收、施工费、安装调试费、保险和税金等全部费用。
8.评标办法：询价小组在报价截止时间后对收到的合格报价文件组织评审，评标采用最低价中标。
9.协议结算方式：本协议价款采用固定总价协议方式确定。
10.项目款支付：按季度支付，每季度维保工作完毕，提交申请至保卫处，考核合格后15天内，乙方向甲方出具发票，甲方自收到发票后15日内，支付合同总金额的100%。
11.标书送达时间：2026年8月12日9：30前（北京时间）
标书送达地址：扬州市邗江中路368号扬州大学附属医院（西区医院）行政楼四楼采购中心403办公室
联系人：张老师   联系电话：0514—82099552
12.开标有关信息
开标时间：2026年8月12日9：30（北京时间）
开标地点：扬州市邗江中路368号扬州大学附属医院（西区医院）行政楼四楼采购中心
13.投标有效期为45日历天内有效。
14.投标相关格式附后。
15.如贵方确认参加投标，请如实填写《供应商参加调研确认函》并盖章扫描，并将扫描的加盖公章的确认函和营业执照复印件及授权委托书于2026年8月11日17：30前发送至电子邮箱（50891671@qq.com）（联系电话：0514-82099552）。邮件名称为投标公司名称+所投项目名称，未按规定格式填写发送视为无效报名。
16.如有疑问，请贵方与采购人联络。
采 购 人：扬州大学附属医院
地    址：扬州市邗江中路368号
联 系 人：张老师
联系电话：0514—82099552
如需现场勘察，联系西区行政楼102袁老师   0514-82099610
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二、项目需求
1.项目概况
[bookmark: OLE_LINK10]1.1项目名称：扬州大学附属医院安防系统维保项目
1.2项目地点：扬州大学附属医院（东西院区）
1.3最高限价：本项目一年期最高限价为4.5万元。投标报价高于最高限价作废标处理。
2. 维保项目内容及要求
一、维修保养范围
1.扬州大学附属医院安防系统现有设备，包括监控平台、摄像机、网络设备、监控线缆、电源及操作系统；门禁系统设备，包括门禁平台、发卡设备、操作系统、电源、磁力锁、开门按钮、刷卡器及管理系统；一键报警系统，包括一键报警主机、报警分机、网络通讯设备；防入侵系统；安防系统供电设备。
2.维保设备数量：
	[bookmark: _Hlk235012169]序号
	维护内容
	数量

	[bookmark: _Hlk235011980]1
	[bookmark: OLE_LINK3]模拟监控东区
	177

	2
	模拟监控西区
	203

	3
	网络监控东区
	298

	4
	网络监控西区
	528

	5
	一键报警东区
	63

	6
	一键报警西区
	75

	7
	东区门禁
	179套

	8
	西区门禁
	141套

	9
	安防系统管理平台
	东西区两套

	10
	安防系统网络设备
	东西区两套

	11
	东西区安防存储设备
	东西区两套


注：参加本次维保招标的投标单位应查勘东西院区现场，核实安防摄像机、门禁、平台等设备数量，投标单位参与报价即视为接受医院安防系统现状。
二、维护保养人员要求 
1.投标方每次开展维修保养工作时，需至少派遣两名具备对应资质的工作人员。
2.备件要求：中标方需免费提供核心设备的备品备件（具体清单、数量、品牌型号及最低库存标准详见附件《备品备件配置表》），备件应为原厂全新正品且性能不低于原设备标准，并存放于医院指定库房。维保期内消耗的备件由乙方免费补齐至原定库存数量；维保期满后，剩余完好备件由乙方收回，已安装使用或正常损耗的备件归甲方所有，乙方不得主张任何费用。
3.对安防系统的维护保养应按照《安全防范系统维护保养规范》GAT 1081-2020、 GB 55029进行。
4.维保人员须服从院方及相关指挥调度，具备吃苦耐劳精神与独立解决常见维保问题的能力，严格遵守院方各项管理制度。
5.维保人员在维保期间进入维修作业区域，须提前告知院方相关对接人员，获得明确许可后方可进入。
6.维保人员须如实、规范填写维护保养记录，每月按时提交院方相关部门检查，作为维保工作考核依据。
三、维护保养时间要求
1.投标方须至少派遣一名固定专属维保人员，每周到院一次，对院内所有安防设备及系统运行情况进行全面检查。
2.投标方接到院方报修后，应严格按照本合同第五条第2款约定的响应及修复时限执行。同时，投标方需提供7×24小时全天候维护服务，确保故障处理的及时性，满足院方系统维保要求。
3.每月对重点部位相关设备进行一次巡检。
4.每季度对相关设备进行一次全面巡检。
5.进场后第一周完成一次安防设备的全面保养，后每半年再进行一次全面保养。
四、维护保养的主要内容    
投标方须对院方的硬件设备、操作软件及相关的技术问题提供免费全面的技术服务支持。
1.日常保养内容
（1）检测平台及磁盘阵列运行状态，保证系统运转正常；
（2）对录像进行回放检查，保证录像正常；
（3）网络信号线路、供电线路的检查、检测。
2.全面保养内容
（1）机房内设备的除尘、线路测试；
（2）对摄像机镜头和防护罩的清洁度进行排查，每月需至少2次对设备内外进行全面除尘，确保实时和回放图像清晰。
3.季度巡检内容
（1）对所有接口、线路接口、水晶头、光纤尾纤进行检测，不合格或存在故障隐患的进行更换。
（2）监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。    
4.及时解决设备出现的各类问题。
五、维护保养的程序
1.投标方需依据维护保养技术要求开展工作。
2.投标方接到院方故障申报后，应在1小时内到达故障现场，前端设备3小时内修复、后端设备4小时内修复，重大事故（指6个及以上摄像点不能正常工作，或全院安防平台瘫痪，或核心机房设备故障导致数据丢失等情形）12小时内修复并提供临时替代方案（以上时间均包括响应时间在内）。修复后必须由院方相关人员签字确认。如现场无法解决的问题或设备损坏，需及时告知院方，原则上应由院方确认后方能更换设备，更换后的损坏件应交由院方查验，并提出解决方案。
3.硬件设备出现故障需更换时，处于质保期内的，由院方负责联系供货商进行更换；超过质保期的，单次维修配件费在【 500 】元以内的，由乙方承担并包含在包干总价中；超出上述额度的，由院方负责采购或委托投标方采购。如院方委托投标方采购，乙方须提前提交书面报价单及正规进货凭证经院方书面确认，采购的设备应为不低于原设备技术参数和品牌等级、由官方渠道销售的正牌产品，价格不得高于同期市场均价，更换下来的设备交给院方。未经院方书面确认的采购费用，院方有权拒付。
4.投标方在维护保养时，应认真填写维护保养记录，记录分为故障恢复和维护保养两部分。故障恢复需将申报（检查）时间、故障现象、故障申请人、排除故障及恢复设备运行的方法、设备恢复运行的时间、更换部件的名称等内容详细记录；维护保养需将保养项目、保养时间、设备运行情况等内容详细记录。
5.维保人员工作过程中，不得复制和删除院方的监控录像，不得向外泄露院方的相关技术资料。
六、违约责任
1.接到院方故障报修后，维保人员未能在1小时内到达现场的，每迟到一次，扣除维保费500元；若因乙方未按约定时间到达现场或修复故障，导致甲方发生安全事故、数据丢失或其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任，甲方有权直接从维保金中扣除相应款项，不足部分乙方仍应补足。
2.故障申报后，2日内未修复到位且无法提供经院方认可的书面解决方案（含原因说明、修复计划及预计完成时间）的，首次给予警告并扣除当月维保金的10%；累计达到3次或造成严重后果的，院方有权单方解除合同，扣除当月全部维保金，乙方应退还已收取但未对应合格服务的维保费，并赔偿甲方因此产生的额外费用（包括但不限于紧急聘请第三方服务的差价、重新招标费用等）。合同解除后，乙方应无条件配合完成服务交接。
3.若中标方维修配件报价通过查询同城同类配件均价、线上公开价格等方式判定为明显高于正常市场价，且达到三次以上，院方视为合同终止，当月维保金扣除。相关报价若违反《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》，院方将保留追究其法律责任的权利。
七、投标总报价及付款方式
1.投标价为包干总报价，包含所有设备维护保养相关费用。
2.安保处负责对维保情况进行考核，考核合格后发放维护保养服务费。
3.维护保养服务费按季度支付。每季度维保工作完毕，乙方提交申请和维保工作记录单至安保处，甲方依据附件《合同》在5个工作日内组织考核，考核合格后15天内，乙方向甲方出具合规发票，甲方自收到发票后15日内支付金额为年维护总价的1/4。若季度考核不合格，甲方有权暂缓支付当期维保费直至乙方整改合格；若连续两个季度考核不合格，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担违约责任。乙方延迟开票或发票不合格的，付款期限相应顺延，甲方不承担迟延付款责任。
4.合同期限为一年（自合同签订之日起计算）。若因院方安防系统新建项目落地，则维保合同自动终止，费用结算按实际发生时间计算。
八、投标人承诺能够严格履行本合同全部要求，并通过院方组织的考核。














投标文件格式


投标文件









项目名称：
招标人：
投标申请人： （ 盖    章）                
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）  
地       址：
日       期：          年      月      日
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（一）投 标 确 认 函

供应商参加调研确认函
扬州大学附属医院：
　　本单位将参加贵单位的               项目询价，特发函确认。
　　　　　　            　               （单位公章）
　　　　　　　　　　　　　    　年　　　月　　　日

附：
供应商联系表
	单位名称
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	单位电话
	

	项目联系人
	
	联系电话
	

	企业简介
	


[bookmark: _GoBack]备注：请如实填写《供应商参加调研确认函》并盖章扫描，并将扫描的加盖公章的确认函和营业执照复印件及授权委托书于2026年8月11日17：30前发送至电子邮箱（50891671@qq.com）（联系电话：0514-82099552）。邮件名称为投标公司名称+所投项目名称，未按规定格式填写发送视为无效报名。







（二）营业执照副本






































3.无重大违法记录的书面声明；
声  明
我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域较大数额罚款标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚。





投标人名称（公章）：
法定代表人或授权代表签字：
日   期：   年  月  日

4.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）的查询截图，加盖公章；

5.法人授权委托书原件、经办人身份证复印件加盖公章；
法人授权书
本授权委托书声明：我         系                的法定代表人，现授权委托我单位的（姓名）为我公司代理人。代理人在项目招投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。

投标人：（盖章）
法定代表人（签字）：
被授权人（签字）：
日期：年月日日

被授权人身份证正反面：
6. 
投标函原件；
致：扬州大学附属医院
根据贵方安防维保项目公告，我方针对该项目的投标报价为（大写：         ）元人民币。并正式授权的下述签字人              （职务和职称）代表投标人（投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：
1.投标文件；
2.其他资料：
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.我方已详细审核并确认投标邀请书，包括修改文件（如有时）及有关附件。
2.一旦我方中标，保证按协议书中规定的日期完成项目。
3.我方同意所提交的投标文件在投标邀请书规定的投标有效期内有效，在此期间若我方中标，将受此约束。
4.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的协议文件的组成部分。
5.其他补充说明：

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                    邮编：
电话：                    传真：
投标人：（           全称、盖章           ）   
 投标人代表：（签字）      
日期：  年   月    日







7.投标报价表；

供应商名称（盖章）                                              
	项目名称
	响应总报价

	扬州大学附属医院弱电维保项目
	大写：
小写：                          （人民币）

	备  注
	


价格构成、报价要求：本项目控制价  万元，报价超过预算的为无效报价，按照无效响应处理。所有报价均用人民币表示，所报价格是指为完成本次项目的全部价格，包括维保费、材料费、维修费、安装调试费、辅材、人员工资、验收、保险和税金等全部费用。上述报价为一次报出不再更改的价格。
7.1维保费用组成

	维保费用报价表

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. 
7.2 常用配件报价表：

	序号
	名称
	品牌与规格
	价格

	1
	6类网线
	国标
	

	2
	电源线
	国标3*1.0
	

	3
	8口POE交换机
	海康、大华、华为
	

	4
	POE模块
	海康、大华、华为
	

	5
	6位插排
	国标
	

	6
	光纤收发器
	千兆
	

	7
	摄像头
	400万
	

	8
	光模块
	千兆多模
	

	9
	电源
	国优 12V10A
	

	10
	硬盘
	海康、大华、希捷 8T
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	合 计（大写）
	













8. 2023年以来与企、事业单位合作的佐证材料（以合同签订时间为准）

























9.投标人认为需要提供的其他材料。（维修方案、响应时间等）
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